1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ūdensapgādes atradnes “Partizānu (Balvi)“

urbumu hidroģeotehniskās/hidroģeoloģiskās

izpētes veikšana un pārskata sagatavošana”

(ID.Nr.P/A „SAN-TEX” 2024/29)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ūdensapgādes atradnes “Partizānu (Balvi)“ urbumu hidroģeotehniskās/hidroģeoloģiskās izpētes veikšana un pārskata sagatavošana”**

**(ID.Nr.P/A „SAN-TEX” 2024/29)**

**Vispārīgā informācija**:

Hidroģeoloģisko/hidroģeotehnisko izpēti un pārskata sagatavošana jāveic Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” pazemes ūdens atradnei “Partizānu (Balvi)”,

Objekta adrese: Partizānu iela 68, Balvi, Balvu novads (kadastra Nr. 38010030342).

Pārskats jāsagatavo balstoties uz esošajiem trim ekspluatācijas urbumiem.

**Darba uzdevums:**

1. Informācijas apkopošana, ikgadējo monitoringa datu analīze, darbu programmas sagatavošana;
2. Zemes dzīļu izmantošanas licences pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Valsts vides dienestā (turpmāk – VVD). Darbu programmas saskaņošana ar darbu pasūtītāju un VVD. Zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšana.
3. Pārskata par hidroģeoloģisko/ hidrotehniskās izpēti sastādīšana un akceptēšana, t.sk.

3.1. Atradnes teritorijas apsekošana, paraugu noņemšana;

3.2. Ūdens paraugu testēšana akreditētā laboratorijā (no 3 urbumiem);

3.3. Ūdensapgādes urbumu atsūknēšana (pēc nepieciešamības);

3.4. Statiskā ūdens līmeņa mērīšana urbumos;

3.5. Hidroģeoloģisko apstākļu novērtēšana, ģeoloģiskā griezuma sastādīšana;

3.6. Ūdensgūtnes atslēgšanas eksperiments hidroģeoloģisko parametru precizēšanai;

3.7. Hidroģeoloģiskā modeļa koriģēšanas (ja būs nepieciešams, ja km parametrs būtiski atšķirsies no eksperimenta rezultātiem);

3.8. Pazemes ūdens atradnes ekspluatācijas krājumu aprēķināšana;

1. Atradnes aizsargjoslu saskaņošana ar Veselības Inspekciju (VI);
2. Pazemes ūdeņu atradnes pases sastādīšana kopējiem krājumiem līdz 1 000,00 m3/dnn un citi darbi, kas nepieciešami, lai Pasūtītājs saņemtu pazemes ūdeņu atradņu pasi.

**Darba izpildes termiņš:**

1. Līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža;
2. 1 mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas, Pretendentam jāiesniedz Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām;
3. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad Pasūtītājs (P/A “SAN-TEX) ir saņēmis VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" lēmumu par hidroģeoloģiskās izpētes apstiprināšanu un datu aktualizāciju;

**Darba izpildei nepieciešamās valsts nodevas, kuras sedz Pasūtītājs:**

* 1. Par Zemes dzīļu izmantošanas licenci (VVD);
  2. Par Atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām (veselības inspekcija);
  3. Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz iesniegto pārskatu par pazemes ūdeņu izpēti un krājumu aprēķinu (LVĢMC);
  4. Par Pazemes ūdeņu atradnes pasi krājumiem, kas mazāki par 1000 m3/dnn (VVD).

**Pasūtījuma izpildei pieejamie materiāli, ko var nodrošināt pasūtītājs:**

1. Iepriekš izsniegtā pazemes ūdeņu atradnes pase;
2. Statiskie un dinamiskie ūdens līmeņa mērījumi ekspluatācijas urbumos;
3. Ūdens kvalitātes analīžu rezultāti u.c. dokumenti.

Pazemes ūdeņu atradņu izpētes un krājumu aprēķināšanas darbi jāveic atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2012.gada 21.augusta Ministra kabineta noteikumu Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” prasībām, un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz darba uzdevuma izpildi.

**☐** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*Amats, vārds uzvārds, paraksts*[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)