**Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2020-3**

**Tirgus izpēte individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei Balvu novada P/A SAN-TEX 2020.gadam.**

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds | Balvu novada p/a „SAN-TEX” |
| **Reģistrācijas numurs *(ja attiecināms)*** | 90001663120 |
| **Adrese** | Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| **Kontaktpersona** | Aivars Pugejs |
| **Kontakttālrunis** | 29113054 |
| **E – pasta adrese** | aivars.pugejs@balvi.lv |

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Telefons, fakss, e-pasts |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

**Tirgus izpētes priekšmets:**

tirgus izpēte individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei Balvu novada p/a SAN-TEX 2020.gadam.

**Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:**

IAL sarakstam un specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

**Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:** 15.01.2020.gada pl.14.00.

**Paredzamā līguma izpildes vieta:** Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, ja pakalpojuma sniedzējam Balvu pilsētā nav tirdzniecības vietas. Ja pakalpojuma sniedzējam Balvu pilsētā ir tirdzniecības vieta, tad paredzamā līguma izpildes vieta ir pakalpojuma sniedzēja tirdzniecības vieta.

**Paredzamais līguma izpildes termiņš:** 2021.gada 31.janvāris

**Piedāvājuma derīguma termiņš:** Līdz 2021.gada.31.janvārim

**Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:**

Piedāvājums jāiesniedz personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils ielā 56, Balvi, LV-4501, **aizlīmētā un aizzīmogotā** **aploksnē** **līdz 2020.gada 15.janvārim plkst. 14:00**.

Pretendents iesniedz piedāvājumu aploksnē, uz kura norādīts:

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

Reģ.Nr. 90001663120

Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501

1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

*Nosaukums/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/Adrese/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Atzīme „Piedāvājums tirgus izpētei **„Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu novada P/A „SAN-TEX” 2020.gadam.”**”, **identifikācijas numurs P/A „SAN-TEX” 2020-3**. **Neatvērt līdz 2020.gada 15.janvārim plkst. 14:00”.**

Piedāvājumu var iesniegt arī elektroniskā formā. Tam jābūt parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu. Piedāvājums jānosūta uz šādu elektroniskā pasta adresi:[vilmars.kubaks@inbox.lv](https://login.inbox.lv/profile/authenticate?nextPath=profile_personal&nextPathParams%5Baddimg%5D=1). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, ja to iesniedz elektroniskā formā, ir līdz **2020.gada 15.janvārim plkst. 14:00.**

**Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts un specifikācija:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Individuālā aizsardzības līdzekļa nosaukums** | **Specifikācija** | **Preci raksturojošs**  **attēls** | **Vienas vienības (t.sk. pāra) cena (EUR) bez pvn.** | |
| 1. | Ziemas cimdi GUIDE 762/10  vai ekvivalents | Ziemas cimdi ar silto oderi no ādas aizvietotāja, īpaši izturīgi pret mehānisko nodilumu. Aizsarga pret fiziskiem un mehāniskiem riskiem un aukstumu.  Odere – mākslīga šķiedra, 40C.   |  | | --- | |  |   Locītavas daļā iešūta savilcējgumija.  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388:2003** standarta prasībām. **(2231),**  CE marķējums . Izmēri 8,9,10,11. | Ziemas cimdi GUIDE 762/10 |  | |
| 2. | Adīti cimdi ar pretslīdes lateksa pārklājumu Bricker, GOLD STAR vai ekvivalents. | Cimdi ziemas ar lateksa kārtu, ar siltu oderi, nodilumizturīgi. Lateksa pārklājums uz plaukstas un daļēji uz pirkstiem. Dzeltenā vai oranža krāsā. Paredzēti būvniecībā un celtniecībā, ceļu darbos un darbam noliktavā. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS** **EN 388** standarta prasībām. **(2243)** , LVS **EN 511** standarta prasībām. **(020), EN407.** CE marķējums. Izmēri:9,10,11 |  |  | |
| 3. | Ziemas cimdi ar lateksa pārklājumu: Ziemas cimdi108.8080 vai ekvivalents | Ērti un izturīgi ziemas cimdi ar lateksa pārklājumu, kas nodrošina labu saķeri ar virsmu. Paredzēti darbiem aukstos un slapjos apstākļos (remontatslēdzniekiem), un saskarē ar pretslīdes maisījumu( sētnieku darbos). **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS** **EN 388** standarta prasībām. **(1132)** , LVS **EN 511** standarta prasībām. **(X10),** CE marķējums. Izmēri:9,10,11. |  |  | |
| 4. | Cimdi GUIDE 761/10 vai ekvivalents | Elastīgi un izturīgi darba cimdi no sintētiska materiāla. Nodrošina lielisku satveri pat ar slapjiem priekšmetiem, paredzēti mazgāšanai 40C. Aizsarga pret fiziskiem un mehāniskiem riskiem. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(2131).** CE marķējums. Izmēri:8,9,10,11. |  |  | |
| 5. | Cimdi PVC, silti. | Cimdi smagiem darba apstākļiem, aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem, piemēroti aukstos darba apstākļos. No PVC materiāla ar adītu, siltu oderi. Garums 300 -350 mm. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 374 (JLK), 388** **(4121),** un LVS **EN 511** standarta prasībām. **(111)** . CE marķējums. Izmēri 10,11. |  |  | |
| 6. | Cimdi no PVC ar adītu oderi. | Darba cimdi no PVC materiāla ar adītu oderi. Darbiem ar sārmiem un skābēm. Garums 350 mm.  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 374 (ALK), 388** **(4121),** standartu prasībām. CE marķējums  Izmēri:9,10,11. |  |  | |
| 7. | Ļoti blīvi adīti cimdi | Adīti cimdi ar divpusēju punktējumu, apstrādāti pirkstu gali**, blīvs adījums**  Izmēri:8,9,10,11  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām.  CE marķējums. | https://www.4work.lv/wp-content/uploads/2017/10/29-400x400.jpg |  | |
| 8. | Cimdi ar PU segumu | Sintētiska materiāla cimdi ar poliuretāna pārklājumu. Izmēri :7,8,9,10  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(4131).**  CEmarķējums. | Cimdi ar PU segumu |  | |
| 9. | Saimnieciskie cimdi no lateksa | Cimdi no lateksa. Paredzēti darbiem laboratorijās, saimniecībā. Aizsardzība pret mehāniskiem riskiem , vājas koncentrācijas ķimikālijām. Biezums 0.40 mm. Garums 305 mm. Izmēri: S,M, L, XL  CEmarķējums  **LVS EN 388+A1, LVS EN 374-2** standarts. |  |  | |
| 10. | Cimdi metinātāju | Zamšādas metinātāju  5-pirkstu cimdi bez oderes, E1klase. Jāatbilst  **LVS EN 388** standarta prasībām. **(4023)**  **LVS EN 407** standartu prasībām**.(41XX4X),**   |  | | --- | | **EN12477** standarta prasībām,  ir CE zīme. | |  |  | |
| 11. | Paaugstinātas redzamības pretlietus jaka. | Paugstinātas redzamības pretlietus jaka ar gaismu atstarojošām lentām. Ērta un viegla jaka no 100% ūdens necaurlaidīga, vēja necaurlaidīga, gaisa caurlaidīga un elastīga materiāla, nečaukst. Bez oderes. Jakas šuves augstfrekvenču metinātas. Kapuce salokāma taisnajā apkaklē. Elastīgas piedurkņu aproces. Pieejamie izmēri: S-3XL.Jāatbilst LVS EN ISO 20471:2013  standarta 2kat. Prasībām CE marķējums. |  |  | |
| 12. | Signālvestes | Signālvestes HV dzeltenas, P100, materiāls PES.  2 vertikalas un 2 horizontalas atstarojošas lentas  Izmēri: S,M, L, XL,2XL, 3XL,  Jāatbilst **LVS EN ISO 20471:2013**  standarta 2kat. prasībām. |  |  | |
| 13. | Darba apavi | Ādas kurpes S3. Purngala aizsardzība. Apavu virsdaļa apstrādāta pret mitruma iekļūšanu. Eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole no PU2D.  Jāatbilst **LVS EN 20345** standartu prasībām. CEmarķējums. | Kurpes Tallinn S3 |  | |
| 14. | Ziemas darba apavi | Ādas zemie siltie **S3 CI SRC** šnorzābaki ar metāla purngalu un starpliku pazolē. Izmēri 41-48.  Jāatbilst **LVS EN 20345** standartu prasībām. CEmarķējums. | https://www.4work.lv/wp-content/uploads/2017/10/Warmer-36110L-400x400.jpg |  | |
| 15. | Puskombinezons ar PVC zābakiem. | |  | | --- | | Ūdens necaurlaidīgs puskombinezons ar zābakiem.  Regulējamas, elastīgas lences.  Abpusēji hermētiskas šuves.  Izgatavoti no ūdens noturīga  materiāla Plavitex Heavy Duty. Izstrādājums neplaisā zemo  temperatūru ietekmē. Eļļas un  benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole.  Paredzēts aizsardzībai no  ūdens ietekmes.  Jāatbilst **LVS EN 20347**   standartu prasībām . CEmarķējums.  **Materiāla blīvums:** 680 g/m² **Materiāla biezums:** 0,68 mm  **Izmēri:** 40 – 47 . | |  |  | |
| 16. | |  | | --- | | Ziemas zābaki  EVA -300 C | | |  | | --- | | Ūdenizturīgi un viegli zābaki  no EVA materiāla. Paredzēti  nesāšanai līdz -30 C,  izņemama siltumizolējoša  odere. Savelkama augšējā  stulma daļa nodrošina  aizsardzību pret sniega un  vēja iekļūšanu.  **Izmēri:** 40/41; 42/43; 44/45;  46/47; 48/49 . | |  |  | |
| 17. | |  | | --- | | Metinātājiem  antistatisks  apģērbs | | |  | | --- | | Darba apģērba materiālam  jābūt izstrādāts aizsardzībai  no liesmām, metināšanas  darbu veikšanai kā arī  aizsardzībai no  elektrostatiska lādiņa.  **Materiāls:** 99% kokvilna, 1% ogļšķiedra,  330 g/m2  **Izmēri:** S – XXXL  Atbilst EN 11611 Class 1, EN 11612, EN 1149. | |  |  | |
| 18. | Darba virsjaka | |  |  | | --- | --- | | Darba jaka ar atstarojošiem  elementiem. Dažāda  pielietojuma kabatas un cilpas  Slēpta aizdare. Audums ar  paaugstinātu izturību pret  nodilumu un ūdens ietekmi.  **Materiāls: ne mazāk kā**  60% kokvilna,  40% poliesters, 280 g/m2  **Krāsas:** Pelēks/melns  Zils/melns , var būt citi   |  | | --- | | krāsu varianti |   **Izmēri:** 46-64. CEmarķējums.  **Iespēja pasūtīt LOGO!** | |  |  | |
| 19. | Darba bikses | |  |  | | --- | --- | | Darba bikses ar atstarojošiem  elementiem. Ērtas valkāšanai. Dažāda pielietojuma kabatas.  Paredzēta vieta ceļu sargiem.  Audums ar paaugstinātu  izturību pret nodilumu un  ūdens ietekmi.  **Materiāls: ne mazāk kā**  60% kokvilna, 40% poliesters,  280 g/m2.  **Krāsa:** Pelēks/melns  Zils/melns , var būt citi   |  | | --- | | krāsu varianti |   **Izmēri:**  46-64 Atbilst EN340  standarta prasībām. CEmarķējums. | |  |  | |
| 20. | Aizsargbrilles Brilles Pivolux vai ekvivalents | Aizsargbrilles no caurspīdīga polikarbonāta. Regulējams ietvars.  Lēcas marķējums: 2-1.2LUX.0 1FT K CE.  Jāatbilst **LVS EN 166** standartu prasībām. | Brilles Pivolux |  | |
| 21.. | Aizsargbrilles Univet 554 UV400 dzeltenas, vai ekvivalents | Paaugstinātas triecienizturības UV 400 aizsargbrilles ar pretskrāpējumu un pretaizsvīšanas pārklājumu. Lēcas marķējums: 2C-1.2/5-1.4 U1FT K CE.  Jāatbilst **LVS EN 166** standartu prasībām. | Aizsargbrilles Univet 554 UV400 dzelt. |  | |
| 22. | Respirators Moldex 2365 FFP1 NR D, vai ekvivalents | Respirators P1D ar vārstuli. Nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām daļiņām. Respirators no ārpuses ir pārklāts ar plastmasas sietu Jāatbilst **LVS EN 149** standartu prasībām. CEmarķējums. | Respirators Moldex 2365 FFP1 NR D |  | |
| 23. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D, vai ekvivalents | Respirators P2D ar izelpas vārstu. Respirators no ārpuses ir pārklāts ar plastmasas sietu kas respiratora virsmu aizsargā,  ja gadījumā aiztiek ar netīrām rokām.  Jāatbilst **LVS EN 149** standartu prasībām. CEmarķējums. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D |  | |
| 24. | |  | | --- | | 3M 6000 Sērijas Filtrs ABEK1 | | Filtrs ABEK1 pielietojams   |  | | --- | | 3M 6000. sērijas maskām un  pusmaskām un 3M 7500.  sērijas pusmaskām. | |  |  | |
| 25. | Aizsargķivere  Diamond V , oranža vai ekvivalenta | Galvas lencei aizmugurējā daļā ir regulējams augstums lielākam konfortam. Ķivere ir ar atstarojošiem elementiem.  Darbam līdz -30oC, **LVS EN 397** standarts, CEmarķējums. |  |  | |
| **Kopējā piedāvājumu summa par visām precēm** | | | | |  |

**Papildus nosacījumi:**

1. Uzrādītās individuālo līdzekļu cenas ir nemainīgas uz 2020.gada periodu.
2. Individuālo līdzekļu cenas uzrādītas ar piegādi Balvos, Bērzpils ielā 56.
3. Piegādes izpilde jāgarantē 8 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
4. Preču piegādātājs uzrāda attiecīgo IAL paraugus, kas tiek atgriezti atpakaļ.
5. Pretendents līdz cenu aptaujas iesniegšanas dienai var piegādāt vairākus IAL paraugu variantus un precizēt piedāvājumam atbilstošāko preci.
6. IAL pretendentam jānorāda preču apmaiņas kārtība, gadījumos, ja piegādātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā iekļautajiem nosacījumiem, tai skaitā izmēru neatbilstības, un jāgarantē IAL apmaiņa, ja piegādātā prece ir ar defektu.
7. Pretendentam jānodrošina visas sarakstā minētās preces, vai līdzvērtīgi individuāli aizsardzības līdzekļi, kā arī jāiesniedz attiecīgo preču datu drošības lapas vai lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Vārds, Uzvārds

2020.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_