**Pielikums Nr.1**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Kopējās prasības:**

* durvju kārbas karkass izgatavots no profilētas metāla caurules 60 x 40 mm, sienas biezums 2mm;
* durvju vērtņu karkass izgatavots no profilētas metāla caurules 40 x 40 mm, sienas biezums 2mm;
* durvju kārbas un vērtnes abas plaknes apšūtas ar 2mm biezu metāla loksni no abām pusēm;
* durvju vērtņu cilpas izgatavotas izmantojot lodveida gultņu tehnoloģiju;
* durvju kārbas un vērtnes, kā arī profilētās caurules piepildītas un siltinātas ar minerālo vai akmens vati;
* gumijas blīvju blīvējums, iestrādāts durvju kārbā un vērtnē;
* durvju bloka metāla virsmai jābūt:
1. apstrādātai ar pretkorozijas līdzekli;
2. nogruntētai ar grunti;
3. pulverkrāsojums tumši brūnā krāsā;
4. pretkorozijas apstrādei un krāsojumam garantija 2 (divi) gadi;
* ja stikla pakete nav iebūvēta durvju vērtnē, bet izvietota visā bloka garumā virs durvju vērtnēm, tad tai ir jābūt atbilstošā tehnoloģijā izgatavotam brūnam PVC logam;
* ja kāpņu telpas un pagraba durvis veido vienotu durvju bloku ar metāla starpsienu, tad uz starpsienu attiecas visas augstāk minētās prasības karkasam, virmas apstrādei un durvju vērtņu siltināšanas tehnoloģijai;
* garantijas apkalpošana 2 gadi, bojājumu novēršana 24 stundu laikā;
* garantija attiecas uz:
1. durvju pievilcēju,
2. durvju rokturi,
3. suvalveida atslēgu,
4. stikla paketi,
5. visiem konstrukcijas elementiem;

**Kāpņu telpas durvju bloks:**

* durvju pievilcējs („TELESCO A2559S” vai analogu), darba temperatūra no – 300C līdz + 300C, durvju svars līdz 120 kg.;
* fiksēts, nekustīgs nerūsējoša tērauda rokturis, ne īsāks par 250mm („Ofisa” variants lokveida);
* durvju vērtnēs iebūvēta stikla pakete 200x600mm, stikla pakete 24 mm bieza ar argona pildījumu;
* durvju fiksēšanas iespēja atvērtā stāvoklī.
* Papildus prasības Brīvības ielas 68. mājas ieejas ārdurvīm:
* Pieliekamā ārdurvju slēdzene ar kodu ZKP-2.

**Pagraba telpas durvju bloks:**

* durvju vērtnēs iebūvēta ventilācijas reste 150x150mm;
* iekaļamā durvju slēdzene ZV 45 „Kurzemes atslēga”;
* durvju fiksēšanas iespēja atvērtā stāvoklī.

Piedāvājumā jāietilpst piegādei līdz Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501.

**Tehniskā specifikācija**

**Pansionāta apbraucamais ceļš 2 ieejas ārdurvis 1., 2. un 3. Ieejām**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2 gb.* Pagraba 1., 2. Ieeja****900 mm**

|  |
| --- |
| 150 cm  150 mm |

 **2070 mm** ***1 gb.* Pagraba 3.ieeja****900 mm**

|  |
| --- |
| 150 cm 150 mm  |

 **2000 mm**  | ***2 gb.* Ieejas 1., 2. Ieeja****1000 mm**

|  |
| --- |
| 200 mm 600 mm |

**2070 mm*****1 gb.* Pagraba 3.ieeja****1000 mm**

|  |
| --- |
| 200 mm 600 mm |

**2000 mm** |

**KOPĀ bez PVN:**

 **PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

**Tehniskā specifikācija**

**Brīvības ielas 68 ieejas ārdurvis 1., 2. un 3. Ieejām**

|  |
| --- |
| 200 mm 600 mm |

|  |
| --- |
| ***3 gb.* Ieejas 1., 2., 3 Ieeja****970 mm****2050 mm** |

**KOPĀ bez PVN:**

 **PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

**Izmaksas kopā Par abām mājām**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)**  | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena ar** **PVN (EUR)** |
| Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana Brīvības ielas 68, Balvos un Pansionāta apbraucamās ielas 2, Celmene, Kubulu pagasts, mājām un piegāde Bērzpils ielā 56, Balvos. (summa kopā par abām mājām) |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar konkrētu darbu veikšanu saistītās izmaksas, kas var rasties darbu veikšanas gaitā.

Pielikumā:

1. Tāmes uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.;

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Vārds, Uzvārds

2019.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_