**Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2017-3**

**Tirgus izpēte individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei Balvu novada p/a SAN-TEX 2017.gadam.**

**Informācija par pasūtītāju:** Balvu novada p/a „SAN-TEX”

 Adrese: Bērzpils ielā 56, Balvi

**Tirgus izpētes priekšmets:**

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu novada p/a „SAN-TEX” 2017.gadam.

**Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:**

 saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

**Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:** 19.01.2017.

**Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts un specifikācija:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Individuālā aizsardzības līdzekļa nosaukums** | **Specifikācija** | **Preci raksturojošs****attēls** | **Vienas vienības (t.sk. pāra) cena (EUR) bez pvn.** |
| 1. | Ziemas cimdi GUIDE 762/10vai ekvivalents | Ziemas cimdi ar silto oderi no ādas aizvietotāja, īpaši izturīgi pret mehānisko nodilumu. Aizsargā pret fiziskiem un mehāniskiem riskiem un aukstumu. Odere – mākslīga šķiedra. Locītavas daļā iešūta savilcējgumija.**Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(2231)** Izmēri :7,8,9,10,11 | Ziemas cimdi GUIDE 762/10 |  |
| 2. | Adīti cimdi ar pretslīdes lateksa pārklājumu | Cimdi ziemas ar lat.seg. Bricker, vai ekvivalents.Siltumizturīgi, nodilumizturīgi un ļoti ērti darba cimdi ar lateksa pārklājumu, plaukstas virspuse neona dzeltenā /oranža krāsā. Paredzēti darbam lauksaimniecībā, būvniecībā un celtniecībā, ceļu darbos un darbam noliktavā. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst LVS **EN 388** standarta prasībām. **(2231)** , LVS **EN 511** standarta prasībām. **(020)** Izmēri :9,10,11 |  |  |
| 3. | Cimdi GUIDE 761/10 vai ekvivalents | Elastīgi un izturīgi darba cimdi no sintētiska materiāla. Nodrošina lielisku satveri pat ar slapjiem priekšmetiem, paredzēti mazgāšanai 40C. Aizsargā pret fiziskiem un mehāniskiem riskiem. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(2131)** Izmēri :7,8,9,10,11 |  |  |
| 4. | Cimdi PVC, silti. | Cimdi smagiem darba apstākļiem no PVC materiāla ar adītu oderi. Garums 300 -320 mm. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 374 (JLK), 388** **(4121),** un LVS **EN 511** standarta prasībām. **(111)** Izmēri :9,10,11 |  |  |
| 5. | Cimdi no PVC ar adītu oderi | Darba cimdi no PVC materiāla ar adītu oderi. Darbiem ar sārmiem un skābēm. Garums 350 mm.**Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 374 (ALK), 388** **(4121),** standartu prasībām.Izmēri :9,10,11 |  |  |
| 6. | Adīti cimdi  | Adīti cimdi no poliamīda ar punktotu abpusēju pārklājumu,  Izmēri :7,8,9,10,11**Atbilstība standartiem:** Jāatbilst t **LVS EN 388** standarta prasībām. **(2132)** CE marķējums | Cimdi ad&imacr;ti ar 2 p. punkt&emacr;jumu 4369 |  |
| 7. | Cimdi ar PU segumu | Sintētiska materiāla cimdi ar poliuretāna pārklājumu. Izmēri :7,8,9,10**Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(4131)**  | Cimdi ar PU segumu |  |
| 8. | Saimnieciskie cimdi no lateksa |  Cimdi no lateksa. Paredzēti darbiem laboratorijās, saimniecībā. Plāna un mīksta k/v kārta. Biezums 0.40 mm. Garums 305 mm. Izmēri: S,M, L, XLCEmarķējums  |  |  |
| 9. | Cimdi metinātāju  | Zamšādas metinātāju 5-pirkstu cimdi bez oderes, E1 klase.Jāatbilst  **LVS EN 388** standarta prasībām. **(2231)** **LVS EN 407** standartu prasībām**.(41XX4X)** |  |  |
| 10. | Signālvestes  | Signālvestes HV dzeltenas, P100, materiāls PES. 2 vertikalas un 2 horizontalas atstar. lentas Izmēri: S,M, L, XL,2XL, 3XLJāatbilst **LVS EN 471** standarta 2kat. |  |  |
| 11. | Darba apavi  | Ādas kurpes S3. Purngala aizsardzība. Apavu virsdaļa apstrādāta pret mitruma iekļūšanu. Eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole no PU2D.Jāatbilst **LVS EN 20345** standartu prasībām. | Kurpes Tallinn S3 |  |
| 12. | Puskombinezons ar PVC zābakiem. | Puskombinezons ar PVC zābakiem. Eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole - OB SRAJāatbilst **LVS EN 20347** standartu prasībām | PVC bikses ar z&amacr;bakiem Michigan |  |
| 13. | Darba virsjaka | Divkrāsaina darba jaka ar deviņam kabatām. Aizdare ar rāvejslēdzēju. Aizdare, manšetes un dažas kabatas papildus nostiprinātas ar Velkro lentu. Materials: : 60% CO 40% PES, krāsa zila.245 grs/m², krāsa zila. | Virsjaka PAD |  |
| 14. | Darba bikses | Darba bikses ar vairākām instrumentu kabatām, kuras nostiprinātas ar Velkro lentu un kabatām ceļgalu aizsargu ievietošanai. Materials: 60% CO 40% PES, krāsa zila. | Bikses PAD |  |
| 15. | Pozicionēšanas drošības trose. | Garums regulējams līdz 2 m (Poliamīda), Jāatbilst **LVS EN 358,361** prasībām. | Droš&imacr;bas trose FS031LL, 2m |  |
| 16. | Sakabes āķis  |  No cinkota metāla ar vītnes tipa bloķētāju. Atvērums -20 mm. Izturība 23 kN. Svars 160g. Jāatbilst **LVS EN 362** prasībām. | Sakabes &amacr;&kcedil;is FS802/AZ011 |  |
| 17. | Aizsargbrilles Brilles Pivolux vai ekvivalents, | Aizsargbrilles no caurspīdīga polikarbonāta. Regulējams ietvars.Lēcas marķējums: 2-1.2LUX.0 1FT K CE.Jāatbilst **LVS EN 166** standartu prasībām. | Brilles Pivolux |  |
| 18. | Aizsargbrilles Univet 554 UV400 dzeltenas, vai ekvivalents | Paaugstinātas triecienizturības UV 400 aizsargbrilles ar pretskrāpējumu un pretaizsvīšanas pārklājumu. Lēcas marķējums: 2C-1.2/5-1.4 U1FT K CE.Jāatbilst **LVS EN 166** standartu prasībām. | Aizsargbrilles Univet 554 UV400 dzelt. |  |
| 19. | Respirators Moldex 2365 FFP1 NR D, vai ekvivalents | Respirators P1D ar Ventex vārstuli. Nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām daļiņām. . Respirators no ārpuses ir pārklāts ar plastmasas sietu (Duramesh sistēma) Jāatbilst **LVS EN 149** standartu prasībām. | Respirators Moldex 2365 FFP1 NR D |  |
| 20. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D, vai ekvivalents | Respirators P2D ar Ventex izelpas vārstu. Respirators no ārpuses ir pārklāts ar plastmasas sietu (Duramesh sistēma), kas respiratora virsmu aizsargā,ja gadījumā aiztiek ar netīrām rokām.Jāatbilst **LVS EN 149** standartu prasībām. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D |  |
|  |  |  | **Kopējā piedāvājumu summa par visām precēm :** |  |

**Papildus nosacījumi:**

1. Uzrādītās individuālo līdzekļu cenas ir nemainīgas uz 2017.gada periodu.
2. Individuālo līdzekļu cenas uzrādītas ar piegādi Balvos, Bērzpils ielā 56.
3. Piegādes izpilde jāgarantē sešu darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
4. Pirms līguma slēgšanas preču piegādātājs uzrāda attiecīgo IAL paraugus.
5. Pretendentam jānodrošina visas sarakstā minētās preces, vai līdzvērtīgi individuāli aizsardzības līdzekļi, kā arī jāiesniedz attiecīgo preču datu drošības lapas vai lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

Kontakpersona: P/A,,SAN-TEX’komunālinženieris A.Pugejs

Tel.: 29113054, ē-pasts: aivars.pugejs@inbox.lv