**1. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMS**

Tirgus izpēte: **Mobilās metināšanas dūmu filtrēšanas iekārtas piegāde, Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads,**

 **ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2023-6**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Telefons, fakss, e-pasts |  |
| **Finanšu rekvizīti:** |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Kontaktpersona līguma izpildē (vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasts). |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu. (amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasts, dokuments, uz kā pamata parasta līgumu). |  |

**I Informācija par piedāvāto mobilo metināšanas dūmu filtrēšanas iekārtu**

1. Mobilo metināšanas dūmu filtrēšanas iekārtas nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Mobilo metināšanas dūmu filtrēšanas iekārtas modeļa ražotāja nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Piedāvātās mobilo metināšanas dūmu filtrēšanas iekārtas īss, paskaidrojošs apraksts:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām | Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājumsIzvērsts apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām |
| **Mobila metināšanas dūmu filtrēšanas iekārta** | **1** |  |
| Izvēles kritērijs | Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. |  |
| Statuss | Jauns |  |
| Sūkšanas jauda max. | 850-950m3/h |  |
| Nosūkšanas caurules, izvilkšanas rokas tips un garums | Šļūtenes dizains, izvilkšanas rokas tips, vismaz 3m gara, fiksējoša. |  |
| Filtrēšanas process | Trīspakāpju |  |
| Platība ne mazāk kā | 15m2 |  |
| Trokšņa līmenis | Līdz 72dB |  |
| Iekārtai jābūt aprīkotai ar filtra aizsērēšanas indikatoru | Jā |  |
| Strāva | 230v/1f/50Hz. |  |
| Motora jauda | 1-1,2kw |  |
| Iekārtas svars | Ne vairāk kā 80 kg |  |
| Iekārtas rezerves, maināmo daļu un remonta pieejamība: | Jā (pievienot informāciju) |  |

Papildus aprīkojums (ko piedāvā, kas nav minēts tehniskajā specifikācijā, bet ir iekļauts piedāvājuma cenā)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendents :

Vārds, Uzvārds

Paraksts

Dokumenta aizpildīšanas datums