**Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas darbu apjomi.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Ielas nosaukums,tīklu izbūves posms. | Izbūvējamo tīklu garumi,m. | Izbūvējamo tīklu diametri, mm. | Piezīmes |
| Ūdens | Kanalizācija | Ūdens | Kanalizācija |
| 1. | **Celtnieku iela:**Rūpniecības 30 –Celtnieku 3 | 130 | 120 | 110 | 200 | Grants segums. |
| 2. | Celtnieku 3 Rūpniecības iela. | 225 | 225 | 110 | 200 | Grants segums. |
| 3. | Rūpniecības iela –Pilsoņu iela | 200 | 200 | 110 | 250 | Grants segums. |
| 4. | **Pilsoņu iela.**No Ķiršu – Celtnieku ielai | 90 | 90 | 110 | 250 | Asf./grants.Izbūve nepieciešama perspektīvā maģistrālei |
| 5. | Pilsoņu iela - Celtnieku 46 | 220 | 220 | 110 | 250 | Grants segums |
| 6. | Celtnieku 46 - krustojums - Ķiršu 38 | 85 | 85 | 110 | 200 | Grants segums. |
| 7. | Celtnieku 46 –Ziedu iela 25 | 130 | 130 | 63 | 200 | Grants segums. |
| 8. | Celtnieku 46 –Partizāņu 66 | 110 | 110 | 110 | 110 | Asf./grants. segums. Maģistrāļu Ū1 un SPK1 izbūve ar caurduri. |
| 9. | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija |  |  |  |  | Jauna KSS (10l/s);sūkņu komplekts |
|   | **Kopā:** | **1190** | **1190** |  |  |  |
| 10. | **Bērzu iela:**Bērzu 3- Skolas iela | 160 | 180 | 110 | 200 | Grants segums. |
| 11. | Skolas iela- Jaunatnes iela | 80 | 80 | 110 | 250 | ‘Grants segums.  |
| 12. | Jaunatnes – Pļavu (otrs krust.) | 140 | 140 | 110 | 250 | Grants segums. |
| 13. | Bērzu / Pļavu (otrs krust.) –Bērzu 13 | 100 | 100 | 63 | 200 | Grants segums. |
|  | **Kopā:** | **480** | **500** |  |  |  |
| 14. | **Pļavu iela:**Pļavu 1- Bērzu iela | 110 | 110 | 63 | 200 | Grants segums. |
| 15.  | Pļavu 9- Bērzu iela | 125 | 125 | 63 | 200 | Grants segums. |
| 16. | Bērzu -Pļavu 18 | 160 | 160 | 110 | 200 | Grants segums. |
| 17. | Bērzu – Raiņa 61 | 200 | 200 | 110 | 200 | Grants segums. |
|  | **Kopā:** | **595** | **595** |  |  |  |
| 18. | **Zaļā iela:**Brīvības 116 – Sporta iela. | 110 | 110 | 63 | 200 | Grants segums. |
| 19. | Sporta –Bērzu iela | 220 | 220 | 110 | 250 | Grants segums. |
| 20. | Bērzu –Zaļā 30 | 130 | 130 | 110 | 200 | Grants segums. |
|  | **Kopā:** | **460** | **460** |  |  |  |
| 21. | **Dārza iela:**Sporta – Dārza 28/23 | 160 | 160 | 110 | 200 | Asfalta segums. |
| 22. | Dārza –Sporta 33 | 44 | 44 | 63 | 200 | Grants segums. |
|  | **Kopā:** | **204** | **204** |  |  |  |
| 23. | **Steķentava:**Lauku iela 7-Stacijas iela 15 | 150 +70/(100) |  | 110 |  | Maģistrāle Ū1, kas sacilpo ūdensvada tīklu. |
|  | **Kopā:** | **220** |  |  |  |  |
| 24. | **Miera iela** | 300 | 260 | 110 | 200 | Ūdensvada posmu renovācija, atzaru izbūve.Asfalta segums. |
| 25. | Miera –Ezera 40 |  | 90 |  | 110 | Grants segums. Maģistrāles SPK1 izbūve ar caurduri. |
| 26. | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija |  |  |  |  | Jauna KSS (5l/s);sūkņu komplekts |
|  | **Kopā:** | **300** | **350** |  |  |  |
| 22. | **Kooperatoru iela**Liepu iela – Kooperatoru 11 | 220 | 220 | 110 | 200 | Grants segums. |
| 23. | Kooperatoru 11- Kooperatoru 4; 2a | 75 | 75 | 50 | 200 | Grants segums. |
| 24. | Kooperatoru 11-Kooperatoru 15; 8 | 170 | 170 | 50 | 200 | Grants segums. |
| 25. | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija |  |  |  |  | Skatīt izbūves nepieciešamību pie būvprojekta izstrādes. |
|  | **Kopā:** | **465** | **465** |  |  |  |
|  | **Pavisam kopā:** | **3914 m** | **3764 m** |  |  |  |

 Uzmērītie perspektīvo trašu garumi ir noteikti uzmērot ar mērriteni un var tikt precizēti būvprojekta izstrādes laikā.

**SASKAŅOTS:**

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Izpildītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_