**1.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**Būvprojekta “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam | Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” |
| Pretendents[[1]](#footnote-1) |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Telefons, fakss |  |
| E-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Finanšu rekvizīti:** |  |
| **Bankas nosaukums:** |  |
| **Bankas kods:** |  |
| **Konta numurs:** |  |
| **Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu** |  |

1. Iepazinušies ar Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”, reģistrācijas Nr. 9000166312, adrese: Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ Būvprojekta “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība, (ID Nr. PA „S-T”2016/5) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

2. Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

a. Pretendenta atlases dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma

c. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

**3. apņemoties:**

a. veikt būvprojekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk – pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikumu, projektēšanas uzdevumu, tehniskajām specifikācijām, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. Pakalpojuma cena ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu iepirkuma priekšmetā paredzētos pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

b. sniegt pakalpojumus iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas.

5. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz noteiktajam termiņam.

**6. Ar šo mēs apliecinām, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums):*

1) nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības;

2) visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA (TĀME)**

**Būvprojekta “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbu nosaukums** | **Darbietilpība (%)** | **Piedāvātā cena EUR**  **(bez PVN)** | **PVN** | **Piedāvātā cena EUR**  **(ar PVN)** |
| 1. | Ārējo ūdensvada tīklu projektēšana |  |  |  |  |
| 2. | Ārējo ūdensvada tīklu autoruzraudzība |  |  |  |  |
| 3. | Ārējo kanalizācijas tīklu projektēšana |  |  |  |  |
| 4. | Ārējo kanalizācijas tīklu autoruzraudzība |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pavisam kopā (EUR bez PVN):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2016.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

**KVALIFIKĀCIJA**

**Būvprojekta “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība**

1. Kvalifikācijas prasības Iepirkumam „Būvprojekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība” ID Nr. PA „S-T” 2016/5 pretendentam:

**1.1. Finanšu apgrozījums**

Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā kopā vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Gads** | **Finanšu apgrozījums** |
| 2013 |  |
| 2014 |  |
| 2015 |  |
| **Kopā** |  |

**1.2. Pretendenta pieredze**

Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze projektēšanas un autoruzraudzības jomā vismaz 2 (divos) objektos, kas pēc apjoma ir vismaz piedāvātās 50 % apmērā no norādītās līgumcenas.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, **kā arī pievienot Pasūtītāju atsauksmes** par vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu izpildi, kurās norādīts objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto darbu vērtība un informācija par to, vai darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., datums, līguma darbības laiks** | **Līguma cena EUR (bez PVN)** | **Līguma ietvaros veikto darbu apraksts** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**1.3. Personāla pieredze**

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienotattiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties darbu veikšanā.

**1.3.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajiem** **speciālistiem projektēšanā:**

|  |
| --- |
| 1.3.1.1. Kvalifikāciju apliecinošs dokuments |

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Specialitāte** | **Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Lai apliecinātu pieredzi un šī pielikuma (Kvalifikācija) 1.3.1.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Objekta nosaukums, adrese** | **Amata pienākumu apraksts** | **Darbu veikšanas gads objektā** | **Objekta raksturojums, veiktie darbi** | **Pasūtītājs** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**Līguma izpildē iesaistīto speciālistu projektēšanā apliecinājumi**

**par gatavību piedalīties darbu veikšanā**

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <*Iepirkuma nosaukums, ID numurs*> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <P*retendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <*Iepirkuma nosaukums, ID numurs*> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <P*retendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <*Iepirkuma nosaukums, ID numurs*> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <P*retendenta nosaukums>* piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

**4.pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**(Atbilstoši nolikumā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā paredzētā darba veikšanai)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nolikumam pievienotais Projektēšanas uzdevums ir saprotams un Pretendents ir gatavs to izpildīt.**

**Būvprojekts tiks izstrādāts 7 (septiņu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.**

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | z.v. |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

**Būvprojekta “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība**

PROJEKTĀ PAREDZĒT:

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta funkcija | **BALVU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA (vietējas nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi un kanalizācijas tīklu cauruļvadi)** |
| Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese | BALVU NOVADA P/A ,,SAN-TEX’’  Reģ. Nr. 90001663120  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV- 4501 |
| Projektējamā teritorija | Balvu pilsēta, Balvu novads, LV- 4501 |
| Būvniecības veids | Vietējas nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi un kanalizācijas tīklu cauruļvadi |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts (BP) |
| Projekta sastāvs | Vispārīgā daļa;  ĢP, ŪKT (ūdens apgāde un kanalizācija, ārējie tīkli), ELT (elektroapgāde, ārējie tīkli), BA, DOP, T (būvdarbu apjomi, būvdarbu organizēšanas projekts, tāme) |
| Projekts pa būves kārtām | Vienā kārtā |
| Prasības projektam | **Izstrādāt projektu saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu.**   * Celtnieku ielas ūdensvada pieslēgumu paredzēt no Partizāņu ielas maģistrālā ūdensvada, izbūvējot jaunu pieslēguma aku ar noslēgarmatūru. Pieslēguma izbūvi caur Partizāņu 66 teritoriju paredzēt ar horizontālās urbšanas metodi. Pilsoņu ielas posmā (Celtnieku – Ķiršu ) paredzēt esošā ūdensvada demontāžu vai tamponēšanu, un jaunā tīkla savienošanu ar esošo ūdensvadu. Ūdensvada atzaru galos pret Brīvības, Rūpniecības, Kiršu un Ziedu ielām paredzēt perspektīvās pieslēgumu vietas ar gala noslēgiem. Celtnieku ielas ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm kopā pa posmiem L=1060m, D=63mm L=130m. Ūdensvada skatakas - dzelzsbetona grodu D=1500mm akas ar pamatni, ārējo virsmu hidroizolāciju, peldošā tipa čuguna lūku ar slodzi brauktuvē Pn40tn, ar kāpšļiem un nepieciešamo noslēgarmatūru. Paredzēt uzstādīt, atbilstoši noteikumiem, nepieciešamo skaitu ugunsdzēsības hidrantus akās. Izstrādājot tehnisko projektu var izskatīt virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūvei piemērotu vietu. Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Uz katra atzara paredzēti servisa aizbīdņi ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā, šķērsojot Rūpniecības ielu. * Celtnieku ielā paredzēt sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi, virzienā uz Partizāņu ielu. Celtnieku ielas krustojumā ar Ziedu ielu paredzēt KSS izbūvi komplektā ar diviem sūkņiem (Q~10l/s), GSM SMS automātiku un apziņošanas sistēmu, līmeņa zondi, nažveida aizbīdni uz ieplūdi, izceļamu rupjo frakciju grozu un iebūvētām kāpnēm. Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar daļēji atvērtu darbaratu ar pretēji rotēšanas virzienam vērstām pašattīrošām lāpstiņām, ar regulējamu attālumu starp darbaratu un sūkņa korpusu. Darbaratam jābūt iespējai momentāli pacelties ass virzienā, tādejādi palielinot spraugu starp darbaratu un atslodzes gredzenu un ļaujot lielākiem cietiem vai šķiedrveida atkritumiem iziet cauri sūknim. Darbarata lāpstiņu priekšējai malai jābūt rūdītai vismaz līdz 45HRC 4mm dziļumā. Blīvslēgiem jābūt no korozijas izturīga volframa karbīda. Sūkņu motoru statoru tinumu izolācijai jābūt mitrumizturīgai un jāatbilst H klases temperatūras prasībām. Motoriem un kabeļiem jāatbilst IP 68 aizsardzības klasei. Caur Partizāņu 66 teritoriju ar horizontālās urbšanas paņēmienu izbūvēt spiedvadu PE100 ar PP aizsargslāni, brūnu marķējumu, PN10, DN/OD100 ar elektrometināmiem savienojumiem, L=110m, spiediena dzēšanas aku un pieslēgumu pie maģistrālā kanalizācijas kolektora kontrolakas uz Partizāņu ielas. Pilsoņu ielas posmā (Celtnieku – Ķiršu ) paredzēt kolektora izbūvi perspektīvai kanalizācijas tīklu pievienošanai no Ķiršu ielas. Tīklu atzaru galos pret Brīvības, Rūpniecības, Kiršu un Ziedu ielām paredzēt perspektīvo pieslēgumu vietas ar gala noslēgiem. Celtnieku ielas pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=250mm kopā pa posmiem L=510m; D=200mm kopā pa posmiem L=570m. Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Tīklu krustojumu kontrolakas paredzēt no PP/PVC D=1000mm ar kāpšļiem. Paredzēt hermētiskus, peldošā tipa čuguna vākus ar slodzi brauktuvei Pn40tn, kas grants seguma ceļu daļās atradīsies apmēram 7-10cm zem seguma virskārtas. Grunts seguma atjaunošana. Paredzēt KSS zonas labiekārtošanu un aizsargiežogojumu. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā, šķērsojot Rūpniecības ielu. * Bērzu ielas ūdensvada pieslēgumu paredzēt no Jaunatnes ielas maģistrālā ūdensvada, krustojumā esošajā skatakā uzstādot noslēgarmatūras mezglu. Ūdensvada atzaru virzienā uz Bērzu 3/2 savienot ar esošo ūdensvadu no Baznīcas ielas ūdensvada. Otru ūdensvada atzaru paredzēts līdz Bērzu ielas 13 privātmājai. Bērzu/Skolas un Bērzu/Pļavu ielu krustojumos paredzēt skatakas - dzelzsbetona grodu D=1500mm akas ar pamatni, ārējo virsmu hidroizolāciju, peldošā tipa čuguna lūku ar slodzi brauktuvē Pn40tn, ar kāpšļiem un nepieciešamo noslēgarmatūru uz perspektīvajiem atzariem pa Skolas un Pļavu ielām. Bērzu ielas ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm kopā pa posmiem L=400m, D=63mm L=100m. Bērzu/Skolas un Bērzu/Pļavu (otrā kr.) krustojumos paredzēt hidrantus akās. Izstrādājot tehnisko projektu var izskatīt virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūvei piemērotu vietu. Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Uz katra atzara paredzēti servisa aizbīdņi ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - Skolas un Jaunatnes ielu krustojumos. * Bērzu ielā paredzēt sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi virzienā uz Jaunatnes ielas maģistrālo kanalizācijas kolektoru. Pieslēgumu īstenot pie krustojumā esošās skatakas. Tīklu krustojumu kontrolakas paredzēt no PP/PVC D=1000mm ar kāpšļiem. Paredzēt hermētiskus, peldošā tipa čuguna vākus brauktuvei Pn40tn, kas grants seguma ceļu daļās atradīsies apmēram 7-10cm zem seguma virskārtas. Bērzu un Pļavu ielu krustojumos paredzēt kontrolakas ar pieslēgumiem no Pļavu ielās izbūvējamajiem kanalizācijas tīkliem. Bērzu un Skolas ielas krustojumā paredzēt aku ar perspektīvajiem atzariem pa Skolas ielu. Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Bērzu ielas pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=250mm kopā pa posmiem (Skolas-Pļavu otrs kr.) L=220m; D=200mm kopā pa posmiem L=280m. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - Skolas un Jaunatnes ielu krustojumos. * Pļavu ielas ūdensvada atzaru pieslēgumi paredzēti no Bērzu ielas maģistrālā ūdensvada. Atzaru pievienošanu veikt krustojumos paredzētajās pieslēguma akās ar noslēgarmatūru. Pļavu ielas ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm kopā pa posmiem L=360m, D=63mm L=225m. Pļavu un Logina ielu krustojumā paredzēt dzelzsbetona grodu D=1500mm aku ar ārējo virsmu hidroizolāciju, peldošā tipa čuguna lūku ar slodzi brauktuvē Pn40tn, ar kāpšļiem un nepieciešamo noslēgarmatūru uz perspektīvajiem atzariem. Paredzēt ugunsdzēsības hidrantu akā vai virszemes. Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Uz katra atzara paredzēt servisa aizbīdņus ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Grunts seguma atjaunošana. * Pļavu ielās paredzēt sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi, virzienā uz Bērzu ielu. Atzaru pievienošanās krustojumos paredzētajās pieslēguma akās(PP/PVC D=1000mm). Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Paredzēt hermētiskas, peldošā tipa čuguna lūkas ar slodzi brauktuvē Pn40tn, kas grants seguma ceļu daļās atradīsies apmēram 7-10cm zem seguma virskārtas. Pļavu ielu pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=200mm kopā pa posmiem L=595m. Grunts seguma atjaunošana. * Zaļās ielas ūdensvada pieslēgumu paredzēts izbūvēt no Sporta ielas, krustojumā esošajā skatakā uzstādot noslēgarmatūras mezglu. Viens ūdensvada atzars paredzēts Brīvības 116 privātmājas virzienā, otrs līdz Zaļās ielas 30 privātmājas un blakusesošo apbūves gabalu robežai. Zaļās ielas ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm kopā pa posmiem L=460m. Zaļās un Bērzu ielu krustojumā paredzēt skataku - dzelzsbetona grodu D=1500mm aku ar pamatni, ārējo virsmu hidroizolāciju, peldošā tipa čuguna lūku ar slodzi brauktuvē Pn40tn, ar kāpšļiem, ugunsdzēsības hidrantu un nepieciešamo noslēgarmatūru. Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Uz katra atzara paredzēt servisa aizbīdņus ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - Sporta ielas krustojumā. * Zaļās ielas sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi paredzēt virzienā uz Sporta ielas maģistrālo kanalizācijas kolektoru. Pieslēguma risinājumu piedāvāt projektēšanas laikā. Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Paredzēt hermētiskus, peldošā tipa vākus ar slodzi brauktuvē Pn40tn, kas grants seguma ceļu daļās atradīsies apmēram 7-10cm zem seguma virskārtas. Zaļās ielas pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=250mm (Sporta-Bērzu posmā) L=220m, D=200mm kopā pa posmiem L=240m. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - Sporta ielas krustojumā. * Dārza ielā veikt ūdensvada izbūvi no Sporta ielas krustojumā esošās akas, uzstādot noslēgarmatūtu. Tīklu izbūve paredzēt līdz Dārza 28/23 privātmājām. Paredzēt izbūvēt atzaru uz Sporta 31 un 33 privātmājām. Ūdensvada izbūvi paredzēt maksimāli ielas malā. Dārza ielā ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm L=160m, PE DN10 D=63mm L=44m. Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Uz katra atzara paredzēt servisa aizbīdņus ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - Sporta ielas krustojumā. * Dārza ielas sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi paredzēt virzienā uz Sporta ielas maģistrālo kanalizācijas kolektoru. Pieslēguma risinājumu piedāvāt projektēšanas laikā. Paredzēt izbūvēt tīkla atzaru uz Sporta 31 un 33 privātmājām. Kanalizācijas tīkla izbūvi paredzēt maksimāli ielas malā. Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Paredzēt hermētiskus, peldošā tipa vākus ar slodzi brauktuvē Pn40tn, kas izbūvēti atbilstoši ceļa seguma līmenim. Dārza ielas pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=200mm kopā pa posmiem L=204m. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - Sporta ielas krustojumā. * Miera ielā paredzēt vecā ūdensvada demontāžu vai tamponēšanu, izbūvējot jaunu ūdensvadu no Brīvības līdz Ezera ielai. Miera ielā ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm L=300m, Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Uz katra atzara paredzēt servisa aizbīdņus ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Tīkla izbūves laikā veikt esošo pieslēgumu pārslēgšanu. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā - visā ielas garumā. * Miera ielas reljefa dēļ, sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvēt virzienā uz ielas vidu - starp Miera 18 un Miera 14. Paredzēt izbūvēt KSS izbūvi komplektā ar diviem sūkņiem (Q~5l/s), GSM SMS automātiku un apziņošanas sistēmu, līmeņa zondi, nažveida aizbīdni uz ieplūdi, izceļamu rupjo frakciju grozu un iebūvētām kāpnēm. Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar daļēji atvērtu darbaratu ar pretēji rotēšanas virzienam vērstām pašattīrošām lāpstiņām, ar regulējamu attālumu starp darbaratu un sūkņa korpusu. Darbaratam jābūt iespējai momentāli pacelties ass virzienā, tādejādi palielinot spraugu starp darbaratu un atslodzes gredzenu un ļaujot lielākiem cietiem vai šķiedrveida atkritumiem iziet cauri sūknim. Darbarata lāpstiņu priekšējai malai jābūt rūdītai vismaz līdz 45HRC 4mm dziļumā. Blīvslēgiem jābūt no korozijas izturīga volframa karbīda. Sūkņu motoru statoru tinumu izolācijai jābūt mitrumizturīgai un jāatbilst H klases temperatūras prasībām. Motoriem un kabeļiem jāatbilst IP 68 aizsardzības klasei. Caur Miera 16 teritoriju ar horizontālās urbšanas paņēmienu izbūvēt spiedvadu PE100 ar PP aizsargslāni, brūnu marķējumu, PN10, DN/OD100 ar elektrometināmiem, L=90m, virzienā uz Ezera 40 . Paredzēt izbūvēt spiediena dzēšanas aku, kas savienota ar esošo kanalizācijas kolektoru, kas iziet uz Ezera ielu. Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Pagrieziena akas uz KSS kontrolaku paredzēt no PP/PVC D=1000mm ar kāpšļiem. Paredzēt hermētiskus, peldošā tipa čuguna vākus ar slodzi brauktuvē Pn40tn, kas izbūvēti atbilstoši ceļa seguma līmenim. Miera ielas pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=200mm kopā pa posmiem L=260m. Paredzēt KSS zonas labiekārtošanu un aizsargiežogojumu. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā. * Kooperatoru ielas ūdensvada pieslēgumu paredzēt no Liepu ielas maģistrālā ūdensvada perspektīvā atzara. Ūdensvada maģistrālei pie Kooperatoru 11 paredzēt dzelzsbetona grodu D=1500mm aku ar pamatni, ārējo virsmu hidroizolāciju, peldošā tipa čuguna lūku ar slodzi brauktuvē Pn40tn, ar kāpšļiem, ugunsdzēsības hidrantu un nepieciešamo sadalošo noslēgarmatūru. Tālāko atzaru izbūves vietas virzieni līdz dzīvojamo māju Kooperatoru 4,2a,8,15 teritoriju sarkanajām līnijām tiks noteikti projektēšanas laikā. Paredzēt ūdensvada atzarojumus PE DN10 D=32mm līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Ielas posmā starp Kooperatoru 7/1; Kooperatoru 3/5 paredzēt perspektīvos ūdensvada atzarus. Uz katra atzara paredzēt servisa aizbīdņus ar kāta pagarinājumu un kapi. Kapes izbūves vietas paredzētas ielu malās, uzstādot norādes plāksnes. Kooperatoru ielā ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm L=220m, PE DN10 D=50mm L=245m. Grunts seguma atjaunošana. * Veikt Kooperatoru ielas sadzīves/fekālās kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi. Pievienošanu pie pilsētas maģistrālā kolektora īstenot pie Liepu ielas esošā perspektīvā atzara. Sadzīves/fekālās kanalizācijas tīklu izbūves garumu ar pašteci noteikt projektēšanas laikā pēc topogrāfisko mērījumu izpildes. Pie Kooperatoru 11 paredzēt dzelzsbetona grodu D=1500mm aku ar ārējo virsmu hidroizolāciju, peldošā tipa čuguna lūku ar slodzi brauktuvē Pn40tn, ar kāpšļiem. Paredzēt kanalizācijas pieslēgumu atzarojumus līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām - ar PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi. Pieslēgumu atzaru pievienojumu pie maģistrālā kolektora īstenot ar PVC D=600mm kanalizācijas skatakām. Ielas posmā starp Kooperatoru 7/1; Kooperatoru 3/5 paredzēt PVC D=600mm kanalizācijas skatakas ar perspektīviem atzariem - PVC D=160mm caurulēm un noslēgkorķi līdz dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas sarkanajām līnijām. Ielas posmā no Kooperatoru 11 līdz Kooperatoru 15/8 gadījumā, ja nebūs iespēja veikt kanalizācijas izbūvi ar pašteci, paredzēt alternatīvu risinājumu – kanalizācijas spiedvadus, kas dos iespēju novadīt notekūdeņus individuāli, ar kanalizācijas sūkņu palīdzību. Kooperatoru ielas sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības kopējie apjomi: PVC, SN8 D=200mm/spk PE40-50mm aptuveni L= 465m. Grunts seguma atjaunošana visā tīklu izbūves garumā. * Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtā paredzēt savienot Lauku ielas ūdensvadu ar ūdensvada atzaru no Vidzemes ielas. Izbūvi paredzēts veikt ar horizontālās urbšanas paņēmienu. Jaunais ūdensvads izbūvējams no Lauku 7 līdz Stacijas 15 esošajiem ūdensapgādes mezgliem. Pieslēgumu vietās izbūvēt noslēgarmatūras mezglus. Stacijas un Lauku ielas krustojumā paredzēt virszemes ugunsdzēsības hidrantu. Precīza izbūves vieta nosakāma projektēšanas laikā pēc topogrāfisko uzmērījumu veikšanas. Ūdensvada būvniecības kopējie apjomi: PE DN10 D=110mm L=220-250m. Grunts seguma atjaunošana. Asfalta atjaunošana tīklu izbūves vietā uz Lauku ielas. |

PIEZĪMES:

1. Būvatļaujas saņemšanu ar projektēšanas nosacījumiem attiecīgajās institūcijās nodrošina **Pasūtītājs.**
2. TN saņemšanu attiecīgajās institūcijās nodrošina **Izpildītājs.**
3. Projekta saskaņošanu atbilstoši TN prasībām, pasūtītāju un būvprojekta akceptēšanu Būvvaldē veic **Izpildītājs**.
4. Jāiesniedz elektroniski Excel vai Word formātā – būvdarbu apjomus atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un izmaksu aprēķini, kā arī visi darbu apjomi jāiesniedz PDF formātā.
5. Būvprojektā paredzēto būvdarbu tāmes iesniegt, izdalot atsevišķi ārējo ūdensvadu tīklu izbūves izmaksas un ārējo kanalizācijas tīklu izbūves izmaksas.
6. Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta 6 eksemplārus un CD formātā 2 eksemplārus.

**SASKAŅOTS:**

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Izpildītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.pielikums**

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_**

(par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību)

Balvos 2016.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_

Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, Reģ.Nr. 90001663120, kas atrodas Bērzpils ielā 56, Balvos, ko uz nolikuma pamata pārstāv tās direktors Uldis Sprudzāns, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kas atrodas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ko pārstāv tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kas darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par **Pusēm,** pamatojoties uz iepirkuma „Tehniskā projekta „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. PA „S-T” 2016/5, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem, Kohēzijas fonda SAM 6.3.1. ietvaros un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, Puses noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajā termiņā veikt būvprojekta izstrādi „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (turpmāk – Darbs) atbilstoši iepirkumam. Pēc Darba veikšanas Izpildītājs veic tā autoruzraudzību būvniecības laikā, ievērojot LBN normas un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.

1.2. Izpildītājs apņemas nodot Darbu Pasūtītājam saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums) noteiktajā termiņā (tehnisko projektu – 7 (septiņu) mēnešu laikā), kā arī atbilstoši savam piedāvājumam iepirkumā.

1.3. Projektējamā objekta atrašanās vieta ir Balvu pilsēta, Balvu novads, turpmāk tekstā – Objekts.

**2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

2.1. Kopējā summa par Darba izpildi un autoruzraudzības veikšanu ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), pieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kopā **Līguma summa**, ko Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, ir **EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Līguma summu sastāv no:

2.2.1. Ārējo ūdensvada tīklu projektēšanas un sastāda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PVN 21% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2.2.2. Ārējo ūdensvada tīklu autoruzaudzības un sastāda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PVN 21% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2.2.3. Ārējo kanalizācijas tīklu projektēšana un sastāda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PVN 21% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2.2.4. Ārējo kanalizācijas tīklu autoruzraudzības un sastāda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PVN 21% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.4. Līguma summu Pasūtītājs Izpildītājam maksā pa daļām:

2.4.1. pēc akceptēta būvprojekta izstrādes (Darba veikšanas) Līguma 2.2.1. un 2.2.3.punktā norādītās summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.4.2. pēc autoruzraudzības veikšanas Līguma 2.2.2. un 2.2.4.punktā norādītās summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un rēķina saņemšanas.

2.5. Avansa maksājums netiek paredzēts.

5.2. Kopējā Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Kopējā līguma summa var mainīties, piemērojot līgumsodus.

**3. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI**

3.1. Darba izpildi Izpildītājs veic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums). Būvprojekts nododams Pasūtītājam tā juridiskajā adresē, ja Puses nevienojas savādāk.

3.2. Izpildītājs apņemas Darbu veikt, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības. Projektēšanas Darbs tiek izpildīts precīzi, kvalitatīvi un profesionālā līmenī.

3.3. Darba pilnīgu izpildi un nodošanu (ar veiktu tehnisko ekspertīzi) Pasūtītājam Izpildītājs veic 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Autoruzraudzību izpildītājs veic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.4. Līguma beigu termiņš – Objekta nodošana ekspluatācijā un visu saistību izpilde.

**5. DARBA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA**

5.1. Izpildītājs izstrādā un nodod Pasūtītājam 1 (vienu) būvprojekta eksemplāru būvprojekta ekspertīzes veikšanai.

5.2. Pēc eksperta slēdziena saņemšanas, kurā ir uzskaitīti būvprojekta trūkumi, nepilnības vai neatbilstība Projektēšanas uzdevumam, Izpildītājs veic labojumus un iesniedz Pasūtītājam izlabotu būvprojektu.

5.3. Pēc pozitīva eksperta slēdziena saņemšanas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nodod Pasūtītājam būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā, iesniegšanai būvvaldē akcepta saņemšanai. Pēc būvprojekta akceptēšanas, tā sējumi ar visiem saskaņojumiem (izņemot sējumu „Ekonomikas daļa”) ir jāiesniedz PDF formātā. Elektroniskajā formātā sējums „Darbu daudzumu saraksts” papildus jāiekļauj arī MS Excel formātā. Materiālu tehniskās specifikācijas un darbu apjomu tabulās detalizēti jānorāda to kvalitātes līmeni. Materiālu tehniskās specifikācijas jāizstrādā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasībām. Informācijai elektroniskajā formātā ir pilnībā jāatbilst attiecīgajai informācijai būvprojekta papīra formātā.

5.4. Izstrādājot būvprojekta dokumentāciju, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba veikšanā, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja akceptētās Darba veikšanas kārtības. Izpildītājs, veicot Darbu, ievēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.5. Pasūtītājs Līguma ietvaros sadarbojas tikai un vienīgi ar Izpildītāju. Visas neskaidrības, jautājumi, dokumenti tiek adresēti un iesniegti tikai un vienīgi Izpildītājam vai Līgumā norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai, ja vien Puses rakstveidā nevienojas savādāk.

5.6. Pēc Darba izpildes Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Darbu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu un visu ar Darba izpildi saistīto dokumentāciju. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas dienas paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai, ja Darbs neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu, un iesniedz to Izpildītājam.

5.7. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Darba pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.8. Par Darba izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas diena.

**6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

6.1. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

6.1.1. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu

prasībām.

6.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba sniegšanu vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu.

6.1.3. Izpildītājs ir tiesīgs Darba jebkuras daļas izpildi nodot tikai tām trešajām personām, kuras ir minētas Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam.

6.1.4. Izpildītājam Darba izpildes laikā ir jāsadarbojas un jānodrošina ar informāciju par Darba izpildi Līguma 15.1.punktā norādīto personu.

6.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par visām Darba izpildē pieļautajām kļūdām.

6.1.6. Projektētājam 2 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, jāiesniedz Pasūtītājam noslēgts būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgums, kā arī apdrošinātāja izziņa, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu. Iesniedzams minētā līguma oriģināls vai apdrošinātāja apstiprināta minētā līguma kopija un maksājuma apliecinoša dokumenta kopija. Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku.

6.1.7. Izpildītājs apņemas Darba izpildē ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu prasības un norādījumus.

6.1.8 Izpildītājam ir pienākums rēķinā norādīt Līguma numuru.

6.1.9. Izpildītājam ir tiesības nodot Darbu pirms termiņa.

6.1.10. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darba gaitu 2 (divu) darba dienu laikā.

6.1.11. Būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas laikā Izpildītājam ir pienākums sniegt atbildes uz jautājumiem par būvprojektu 1 (vienas) darba dienas laikā.

6.2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

6.2.1. Pasūtītājs ar savu darbību apņemas sekmēt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinot Līgumā noteiktajā kārtībā Darba pieņemšanu un samaksu par paveikto Darbu. Pasūtītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kuras traucētu Darba izpildi.

6.2.2. Izpildītāja iesniegtos dokumentus, tajā skaitā rakstveida lūgumus, Pasūtītājs izskata 2 (divu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas. Izpildītāja pieprasītos Darba izpildei nepieciešamos dokumentus, kurus Pasūtītājam ir jāizsniedz Izpildītājam, ievērojot Līguma noteikumus, Pasūtītājs izsniedz 2 (divu) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas.

6.2.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Darbu gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

**7. AUTORUZRAUDZĪBA**

7.1. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk līdz ar būvdarbu uzsākšanu objektā. Autoruzraudzība tiek veikta līdz būvdarbu pabeigšanai.

7.2. Pasūtītājs informē Izpildītāju par būvdarbu uzsākšanu objektā 3 (trīs) dienas iepriekš.

7.3. Autoruzraudzības darbu apraksts, darbu grafiks un izpildes termiņš tiks fiksēti autoruzraudzības žurnālā.

7.4. Izpildītāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā.

7.5. Izpildītājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

7.6. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt Pasūtītāju rakstiski par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautām atkāpēm no būvprojekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus, piecu darba dienu laikā, par iespējamiem risinājumiem.

7.7. Līgums paredz Izpildītāja izstrādātā un Pasūtītājam nodotā projekta dokumentācijas precizēšanu nepieciešamības gadījumā.

7.8. Izpildītāja pienākumi autoruzraudzības laikā:

7.8.1. Veikt Autoruzraudzību atbilstoši šī Līguma noteikumiem, spēkā esošajiem likumiem un būvniecību reglamentējošām normām.

7.8.2. Izpildītāja pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

7.8.3. Izpildītāja pienākums ir ierasties objektā pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

7.8.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Autoruzraudzības veikšanai nepieciešamās Pasūtītāja sniegtās informācijas un dokumentu atbilstības Autoruzraudzības vajadzībām un LR normatīvajiem aktiem pārbaudi.

7.8.5. Izpildītājam kā autoruzraugam būvniecības gaitā ir jāseko līdzi objektam, lai būvdarbi tiktu veikti saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto būvprojektu.

**8. IZMAIŅAS LĪGUMĀ UN LĪGUMA LAUŠANA**

8.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (termiņš nedrīkst būt īsāks kā 10 kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei (konstatēto pārkāpumu novēršanai). Ja brīdinājumā norādītajā termiņā pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

8.2. Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņus ilgāk par 30 kalendārajām dienām.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu:

8.3.1. Ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

8.3.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

8.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta izstrādes vai Autoruzraudzības darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem un Autoruzraudzības darbiem, izņemot gadījumu, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

8.5. Līguma izpildes termiņus ar rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:

8.5.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi;

8.5.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks projektēšanas darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām.

.

**9. PUŠU ATBILDĪBA**

9.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Darba un autoruzraudzības pienācīgu sniegšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai neatbilstību izpildītajā Darbā vai autoruzraudzībā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Izpildītāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Izpildītājam.

9.3. Gadījumos, kad Darbs netiek veikts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs uz sava rēķina pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus vai neatbilstību Darba izpildē.

9.4. Ja Izpildītājs nenodod Darbu vai jebkuru tā daļu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz dienai, kad Izpildītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai Pasūtītājs paziņo par Līguma izbeigšanu saskaņā ar 8.2.punktu. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī neizslēdz Pasūtītāja tiesības saņemt tam radušos zaudējumu atlīdzību.

9.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu vai autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājs ir tiesīgs piemērot un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz dienai, kad Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī neizslēdz Izpildītāja tiesības saņemt tam radušos zaudējumu atlīdzību.

9.6. Puse atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, otrai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.7. Izpildītājs sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar būvprojekta nekvalitatīvu izstrādi vai izpildes termiņa neievērošanu.

**10. AUTORTIESĪBAS UN CITAS TIESĪBAS**

10.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko šī Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja Objektu, turpmāk tekstā šādi dokumenti saukti – „autortiesību objekti”, tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu. , un uz to tiks attiecināti sekojoši autortiesību tiesiskie regulējumi:

10.2. Šajā Līgumā noteiktā samaksa ietver pilnīgu atlīdzību par autortiesību objektu izstrādāšanu, nodošanu Pasūtītājam un autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

10.3. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties ja Izpildītājs pārkāptu šī Līguma noteikumus.

**11. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA**

11.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

11.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

**12. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI**

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

12.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.

12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

**13. CITI NOTEIKUMI**

13.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus.

13.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

13.3. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem, tas ir, zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.4. Jebkādi Līguma papildinājumi, labojumi vai grozījumi iegūst juridisku spēku, kļūstot par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir sastādīti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Nav pieļaujami Līguma grozījumi, kas būtiski ietekmē iepirkuma ietvaros paredzētos nosacījumus.

13.5. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu un zīmogu.

13.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma, pildot šī Līguma noteikumus

13.7. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.

13.8. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**14. KONTAKTPERSONAS**

14.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. +371\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:______________@balvi.lv) .

14.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.+371\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**15. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |
| **Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN- TEX”** |  |
| Reģ. Nr. 90001663120 | Reģ.Nr. |
| Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501 |  |
| e-pasts: [santex@balvi.lv](mailto:santex@balvi.lv) | e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| AS „Citadele Banka” |  |
| Konts LV12PARX0006684760015 | Konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kods PARXLV22 | Kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ U.Sprudzāns \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v. z.v.

1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, papildināt rindu skaitu, lai pieteikumā tiktu norādīti visi biedri. [↑](#footnote-ref-1)